УТВЕРЖДЕНО
Директор филиала АО «Клевер»
в г. Таганроге
Р.А. Мижерицкий
___________________________

«___»_______________2026г.

Техническое задание 
на поставку козлового крана грузоподъемностью 2000 кг.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1.1. Наименование

	    1.  МПУ электрические 2000 кг. Количество – 1 шт.

	1.2. Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть:

- новое, не бывшем в употреблении, не восстановленным;

- работоспособным и готовым к эксплуатации;

- свободно от прав третьих лиц.


2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	МПУ электрические предназначены для подъема и перемещения грузов до 5 тонн, в Корпус № 2, пролет № 7.


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	1. Грузоподъемность (кран-балки) – 2000 кг.
2. Ширина пролёта -12 м.

3. Высота пролета – 6,4м.
4. Высота подъема – 4,5м.
5. Механизм подъема – электрический Тельфер канатный.
6. Климатическое исполнение – У3.
7. Вид управления краном - Радиоуправление (пульт ДУ со звуком при начале движения или окончании движения).
8. Наличие микро-скорости на подъем/опускание груза, плавное передвижение.
9. Группа режима работы крана – А4.
10. Таль должна быть оснащена тормозом, автоматически удерживающим груз при отключении питания.
11. Обязательное наличие микро-скорости (медленного хода) на подъем и опускание груза для точного позиционирования.
12. Движение козловых кранов должно осуществляться по пролету №7 (приложение №1).
13. Козловой кран должен перемещаться с помощью 4-х колёс (два ведущих + два ведомых), с возможностью подруливания.
14. Проектирование, сборку и монтаж оборудования, монтаж электрических цепей выполняет поставщик.
15. Пульт дистанционного управления (ДУ) должен обеспечивать управление всеми движениями крана: подъем/опускание, передвижение крана вперед/назад.
16. Напряжение питания: 380В+-15%, 50 Гц (з-х фазный переменный ток).


	3.1. Условия эксплуатации

	Производственное помещение с температурой окружающей среды от +5 до +40(С.

	3.2. Требования к комплекту поставки и комплектующим.

	1. В комплект поставки совместно с оборудованием должны входить технический паспорт и инструкция пользователя на русском языке в двух экземплярах (бумажном и на электронном носителе).
· Технический паспорт

· Чертеж козлового крана с требованиями по его устройству.
· Электрические, кинематические схемы всех компонентов со спецификациями и каталожными номерами.

· Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту и визуализированная инструкция по обслуживанию.

· Номенклатурный перечень быстро изнашиваемых деталей.
2. В комплект поставки должны входить монтажные работы по установки подключению оборудования.
3. Изготовление и монтаж козлового крана выполняет поставщик оборудования.

4. В комплект поставки должно быть включено обучение работе на оборудовании.
5. Комплект ЗИП быстро изнашиваемых деталей. 

	3.3. Требования к маркировке

	Маркировка обозначения оборудования должна быть хорошо читаемой, нестираемой, нанесена в видном для обзора месте.
Информационные и предупреждающие надписи на оборудовании должны быть на русском языке.

	3.4. Требования к упаковке и транспортированию

	Поставщик (производитель) должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать все необходимые условия транспортировки.
Поставщик (производитель) несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.

Транспортировочная тара и упаковка должны быть невозвратными.


4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Оборудование принимается по упаковке, комплектности, маркировке, соответствию. Условиям договора и настоящего технического задания. Уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) по форме, установленной в Договоре, и заверяет его печатью. На накладной поставщика делает отметку о получении, в соответствии с инструкциями по приемке товара, с указанием Ф.И.О ответственно лица и даты приемки.
Приемка оборудования по работоспособности проверяется путем:

Нагружения крана грузом массой на 25% больше номинальной и выдержкой в поднятом состоянии 10-12 минут (статические испытания);

 Нагружения крана грузом массой на 10% больше номинальной, поднятие и опускание не менее 3-х раз, маневрирование с грузом по всей протяженности подкранового пути, перемещение груза кареткой до крайних положений.


5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	 Поставщик гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

При поставке оборудования поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества оборудования, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.
Срок гарантии качества (гарантийный срок) поставщика (производителя) оборудования составляет не менее 24 месяцев со дня проведения пуско-наладки. Указанные гарантийные сроки исчисляются со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи и Товарной накладной на оборудование, а также Акта проведения пусконаладочных работ.


6. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Вся необходимая техническая документация, включающая электрическую кинематическую схемы оборудования, документы о проверке, технический паспорт на оборудование, оформленные гарантийные талоны или аналоговые документы должны предоставляться на русском языке на бумажном носителе.
К указанной документации дополнительно должна прилагаться ее электронная версия на соответствующем носителе (флэш – карта и др.)


Главный технолог 







         А. В. Василенко
Технический директор







С.А. Пушкаренко
Главный инженер








А.Г. Полтев 
Начальник сварочного производства





Д.А. Башкиров 
Приложение 1
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