УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
АО «КЛЕВЕР» в г. Таганроге
______________________Мижерицкий Р.А.
«____» _________________2026г.

Техническое задание на поставку окорочного станка.

1.Описание установки: Станок предназначается для подготовки рукава к установке муфты и последующей опрессовке:
1. Характеристики станка:
1.1 Внутренняя зачистка					4,8-51 мм;
1.2 Наружная зачистка 					4,8-51 мм;
1.3 Нож для снятия наружного слоя резины РВД		да
1.4 Нож для снятия внутреннего слоя резины РВД	да
1.5 Система управления 					ножная педаль/механическая
1.6 Стандартное напряжение 				220 V - 1 фаза/380 V - 3 фазы
2. Требования к системам безопасности.
2.1 Установка должна быть оснащена системой аварийной остановки и её отключения.
.
3. Требования к поставке:
3.1 Доставка до склада покупателя транспортом и за счет поставщика. DDP, Российская федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Спортивная, 111К.
3.2 Срок поставки   - указать
4. Условия оплаты:
4.1 Полная постоплата, либо аванс  - не более 30% от общей стоимости договора в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора и спецификации. Окончательный платеж 70% в течение 15 рабочих дней после поступления товара на склад покупателя с предоставлением счетов-фактур, товарных накладных, транспортных накладных, паспортов и инструкций по эксплуатации на поставляемое оборудование и подписания акта выполненных работ. Обязательно предоставление банковской гарантии на возврат аванса при не сдаче оборудования. Срок действия банковской гарантии   - плюс 3 месяца к сроку поставки.
4.2 Цена договора включает в себя все налоги, сборы, транспортные расходы, техническое обучение персонала заказчика и стоимость упаковки (Тары), стоимость банковской гарантии на авансы.
4.3 Стоимость сборки оборудования, пусконаладочных работ и обучения персонала Покупателя включена в стоимость оборудования. При положительных результатах пусконаладочных работ оформляется Акт выполненных работ.
5. Год изготовления: не позднее 2026г.  
6. Сертификация: в соответствии с действующими нормативными актам Российской Федерации. Сертифицирован по нормам безопасности CE.
7. Условия шеф-монтажных и пусконаладочных работ:
Обучение сотрудников АО «КЛЕВЕР» осуществляется специалистами Поставщика в период проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ на базе Покупателя. Перед установкой и монтажом оборудования Покупатель уведомляет Поставщика о готовности оборудования к пусконаладочным работам. Поставщик направляет своих специалистов на производственную базу Покупателя для проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ.
Шеф-монтажные и пусконаладочные работы включают в себя:
1)	Сборку и наладку оборудования.
2)	Первый пуск.
3)	Настройку, регулировку.
4)	Проверку технологических режимов.
5)	Обучение сотрудников управлению, обслуживанию оборудования не менее 2-х рабочих дней.
7.1 Приемка оборудования осуществляется на территории заказчика по результатам изготовления не менее 3х РВД.
8. Комплект поставки:
8.1 Каталог запчастей на бумажных и электронном носителе, электрические и гидравлические схемы, инструкции по обслуживанию и эксплуатации, руководство оператора (вся документация на русском языке);
8.2 Наличие комплекта рабочих жидкостей для первичной заправки станка, необходимое количество определяет Поставщик, на основании предлагаемых технических характеристик оборудования на 1 год работы станка;
8.3 Оборудование должно быть укомплектовано ЗИП, быстроизнашивающимися деталями и расходными материалами, в том же исполнении в котором изготовлено оборудование на гарантийный период работы оборудования.
8.4 Комплектация поставки оборудования должна обеспечить его запуск, отладку и односменную работу в течение гарантийного срока;
9. Гарантийные обязательства: 
9.1 Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ. Гарантия должна распространяться на устранение любого дефекта в течение гарантийного периода силами специалистов, уполномоченных Поставщиком. Гарантия распространяется на стоимость деталей и работы, необходимые для замены или ремонта дефектных деталей. Поставщик должен иметь сервисный центр для обслуживания и ремонта оборудования.
10. Имеющиеся ресурсы:
10.1 Электроэнергия 380 В/ 50 Гц;
10.2 Сжатый воздух I класса качества, по ISO 8573-1 Редакция 2016
11. Требования к продукции:
11.1 Оборудование должно быть новым, не иметь следов эксплуатации за исключением операций, связанных с испытанием на заводе-изготовителе. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Покупателем данного оборудования.
12. Оборудование должно содержать:
-	наличие комплекта крепежных элементов для установки на фундамент и выставки, в том числе анкерные болты, клиновые опоры (при необходимости);
-	наличие комплекта рабочих жидкостей для первичной заправки станка, необходимое количество определяет Поставщик, на основании предлагаемых технических характеристик оборудования на 1 год работы;
-	оборудование должно быть укомплектовано ЗИП, быстроизнашивающимися деталями и расходными материалами, в том же исполнении в котором изготовлено оборудование на гарантийный период работы оборудования.
К оборудованию поставляется следующая документация на русском языке:
-	копия декларации соответствия или сертификата соответствия на оборудование;
-	технический паспорт, формуляр изготовителя (если предусмотрен для данного вида Товара);
-	инструкции по эксплуатации изготовителя на Товар;
-	товарная накладная (ТОРГ 12), счет-фактура на фактически отгруженный Товар;
-	товарная накладная без счет-фактуры в случае, если Поставщик выступает в качестве неплательщика НДС при предоставлении уведомления о применении специального налогового режима.
-	транспортная накладная (при доставке Грузоперевозчиком или Экспедитором);
-	товарно-транспортная накладная и корешок путевого листа (или копия путевого листа) Поставщика (если доставка осуществляется Поставщиком собственным транспортом);
-	гарантийные обязательства Поставщика;
- 	таможенная декларация очистки для товаров импортного производства, либо присвоенный номер таможенной декларации в случае ее электронного оформления.
В паспорте либо в инструкции по эксплуатации на поставляемое оборудование должна быть указана информация о наличии и содержании драгметаллов.
Поставщик предоставляет документацию, содержащую требования для проведения пусконаладочных, и шеф-монтажных работ до поступления оборудования на предприятие, в течение 30 дней с момента заключения договора с возможностью досрочного предоставления.
13. Требования к упаковке:
13.1 Упаковка должна выполняться предприятием-изготовителем, на основе разработанных им спецификаций. 
13.2 Упаковки должны обеспечивать сохранность оборудования и защиту его от механических повреждений, прямого атмосферного воздействия. 
13.3 Документация, упаковочные листы должны помещаться в водонепроницаемую упаковку. Запасные части должны укладываться в ящики, изготавливаемые в соответствии с документацией предприятия-изготовителя и обеспечивающий их сохранность. Ящики с запасными частями должны быть установлены внутри тары (ящика) каждой единицы поставляемого оборудования.
14. Обязательные требования к поставщику:
14.1. Поставщик должен иметь сервисный центр на территории РФ с наличием на складе оригинальных частей устройств для ремонта, расходными материалами, а также частями, для которых предусмотрена самостоятельная замена Заказчиком. Наличие сервисного центра подтверждается Договором или иными документами.


Главный технолог									Василенко А.В.
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