                                                                                           
									УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер		 
АО «Клевер»					                      		
_______________ А.А. Черепахин	
«______»________________2026 г.			
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На выполнение проведения ремонта гидравлического пресса "П-6334А" 
инв. № ЦТ-00395, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-я Ростсельмаша 2-6/22

Общая информация об объекте выполнения работ.
	№ п/п
	Перечень основных данных
и требований
	Основные данные и требования

	1. Общие требования

	1.1
	Наименование предприятия
	АО «КЛЕВЕР» 

	1.2
	Заказчик, адрес
	АО «КЛЕВЕР» г. Ростов-на-Дону, ул. 50 – летия Ростсельмаша, 2-6/22 Литер «А3»

	1.3
	Объект проведения работ
	Гидравлический пресс П-6334А 

	1.4
	Право собственности
	АО «КЛЕВЕР»

	1.5
	Цель проведения работ
	Ремонт гидравлической системы пресса П-6334А


	1.6
	Особые условия 
	Действующее производство


	1.7
	Основание проведения работ
	Приведение в технически исправное состояние гидравлического пресса П-6334А

	1.8
	Вид ремонта
	Средний ремонт

	2. Основные требования.

	2.1
	Состав и содержание работ.
	Ремонт гидравлической системы (гидроцилиндр, гидронасос, гидроблок, клапана, РВД, арматура).


	3. Дополнительные требования.

	3.1
	Требования к выполнению работ
	Проведение работ выполнять согласно ГОСТ 31733-2012
«Прессы гидравлические. Требования безопасности».   
 «Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», нормам ЕСКД и другой нормативной документации, распространяющейся на подобные работы, а также стандартов, предписаний технического надзора, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации.  



	3.2
	Требования к подрядчику
	1. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с техническим заданием заказчика, определенным договором и требованиями технических регламентов. 
2. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе проведения работ указания заказчика, если такие не противоречат условиям договора подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность проектной организации.
Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора, подрядчик обязан принять все зависящие от него разумные меры по устранению таких препятствий.
3. Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов.
4. Подрядчик обязан предоставлять необходимую документацию о ходе выполнения проектных работ представителям заказчика.
5. Если при осуществлении контроля и надзора со стороны заказчика были выявлены недостатки, то подрядчик обязан обеспечить их устранение и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
6. Сдача результата выполненных работ исполнителем и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
7. Подрядчик обязан ознакомиться и выполнять требования и условия « Регламента допуска подрядных организаций АО «КЛЕВЕР» (утв. от 12.09.2022г.)


	3.3
	Перечень необходимых согласований
	В процессе выполнения работ «Подрядчик» согласовывает с Заказчиком основные технические решения.

	3.4
	Гарантия подрядчика
	Гарантия на выполненные работы по ремонту гидравлического пресса П-6334А составляет 6 месяцев.









Старший механик								Д.Н.Белоусов
















                                                                                     УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер		 
АО «Клевер»					                      		
_______________ А.А. Черепахин	
«______»________________2026 г.


Ведомость дефектов гидравлического пресса "П-6334А" инв. № ЦТ-00395

	№п/п
	Наименование агрегата
	Вид неисправности
	Количество

	1
	Гидроцилиндр
	Физический износ (не поднимается и не опускается, течь масла со штока, проверка/ремонт производительности и давления)
	1шт

	2
	Гидронасос
	Физический износ (проверка/ремонт производительности и давления)
	1шт

	3
	Гидроблок с реверсом
	Физический износ (проверка/ремонт производительности и давления)
	1шт

	4
	Компоненты гидросистемы
	Физический износ (клапана, трубопроводы, распределители, крепежные элементы, уплотнения, манометры давления)
	1 к-т



Комиссия:

Главный механик                                                                     С.В. Хозяинов


Старший механик								Д.Н. Белоусов


Инженер по оборудованию                                                       Е.Н. Кадяев



Заключение комиссии: 

Признать гидравлический пресс "П-6334А" инв. № ЦТ-00395, нуждающимся в проведении среднего ремонта.

